Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
Капітальний ремонт (заходи з енергозбереження) адміністративного будинку під центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою: 64003, Харківська область, Берестинський район, селище Кегичівка, вулиця Волошина, 30 
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:

Кегичівська селищна рада, 64003, Харківська область, смт. Кегичівка, вул. Волошина, 33 , код за ЄДРПОУ –  0439693.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота)  та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Капітальний ремонт (заходи з енергозбереження) адміністративного будинку під центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою: 64003, Харківська область, Берестинський район, селище Кегичівка, вулиця Волошина, 30 (Код за ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).

3. Очікувана вартість предмета закупівлі та обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 9494157,00  грн. з ПДВ.
Очікувану вартість визначено на підставі проектно-кошторисної документації, затвердженої рішенням виконавчого комітету селищної ради та підтверджено в Експертному звіті (позитивному). 

4. Процедура закупівлі: відкриті торги з Особливостями.    

5. Мета проведення закупівлі: капітальний ремонт приміщення ЦНАПу.
6. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
(відомість обсягів робіт)

Об`єкт: Капітальний ремонт (заходи з енергозбереження) адміністративного будинку під центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою: 64003, Харківська область, Берестинський район, селище Кегичівка, вулиця Волошина, 30

	№
п/п
	Найменування робіт та витрат

	Одиниця
виміру
	Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Локальний кошторис 02-01-01 на будівельні роботи
	
	
	 

	 
	 
	
	
	 

	 
	Роздiл 1. ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ
	
	
	 

	 
	 
	
	
	 

	1
	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів
	м2
	520
	 

	2
	Розбирання лат (решетування) з дощок з прозорами
	м2
	520
	 

	3
	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок
	м2
	520
	 

	4
	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін
	м2
	21
	 

	5
	Розбирання каркасу із брусів каркасно-обшивних дерев'яних стін
	м2
	21
	 

	6
	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли
	м3
	6,9
	 

	7
	Очищення та приведення цегли після розбирання конструкцій в придатний для повторного застосування стан
	шт
	-966
	 

	8
	Розбирання бортових каменів
	м
	48
	 

	9
	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом
	м3
	39,9
	 

	10
	(Демонтаж) Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1,5 до 2,5 м2
	грати
	24
	 

	11
	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1,5 до 2,5 м2 (Раніше демонтованних)
	грати
	24
	 

	12
	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів, конька, примикання, єндови, тощо з листової сталі
	м
	31,2
	 

	13
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці
	шт
	2
	 

	14
	Знімання дверних полотен
	м2
	4
	 

	15
	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	шт
	3
	 

	16
	Знімання засклених віконних рам
	м2
	3,52
	 

	17
	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (Плити)
	м3
	2
	 

	18
	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Навіс)
	т
	0,04
	 

	19
	Брухт металевий (зворотнi матерiали)
	т
	0,05
	 

	 
	Роздiл 2. СТЕЛЯ
	
	
	 

	 
	 
	
	
	 

	20
	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів
	м2
	22
	 

	21
	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними листами
	м2
	22
	 

	22
	Шпаклювання стель шпаклівкою (Шпаклівка Старт)
	м2
	22
	 

	23
	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель (Шпаклівка Фініш)
	м2
	22
	 

	24
	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стель підготовлених під фарбування
	м2
	22
	 

	25
	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою
	м3
	0,7
	 

	26
	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2
	п.м.
	23
	 

	27
	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стель підготовлених під фарбування
	м2
	1,15
	.

	 
	Роздiл 3. СТІНИ
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	28
	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків
	м3
	10,62
	 

	29
	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу
	м2
	58
	 

	30
	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм
	м2
	-58
	 

	31
	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованоюцементною (Старт)
	м2
	58
	 

	32
	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін (Фініш)
	м2
	58
	 

	33
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2
	58
	 

	34
	Установлення перфорованих штукатурних кутиків
	м
	32
	 

	35
	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50
	м3
	0,12
	 

	36
	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3
	м3
	0,5
	 

	37
	Посилення цегляних стін металевими тяжами
	т
	0,1176
	 

	 
	Роздiл 4. ПІДЛОГА
	
	
	 

	 
	 
	
	
	 

	38
	Улаштування підстильного шару піщаного
	м3
	1,4
	 

	39
	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок
	м2
	7
	 

	40
	Армування стяжки дротяною сіткою
	м2
	23
	 

	41
	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм
	м2
	23
	 

	42
	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок
	м2
	-23
	 

	43
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	м2
	22
	 

	44
	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші
	м2
	2,1
	 

	 
	Роздiл 5. ПРОРІЗИ
	
	
	 

	 
	 
	
	
	 

	45
	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен
	м2
	4
	 

	46
	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2
	м
	10
	 

	47
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах
	м2
	1,44
	 

	48
	Установлення пластикових підвіконних дошок
	м
	3,3
	 

	49
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
	м2
	1,52
	 

	50
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
	м2
	3,52
	 

	51
	Установлення віконних зливів
	м
	37
	 

	 
	Роздiл 6. ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РОБОТИ
	
	
	 

	 
	 
	
	
	 

	52
	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних
	шт
	3
	 

	53
	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці
	шт
	6
	 

	54
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт
	шт
	7
	 

	55
	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм
	м
	50
	 

	56
	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби
	м
	30
	 

	57
	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм2 в труби
	м
	20
	 

	 
	Роздiл 7. ФАСАД
	
	
	 

	 
	 
	
	
	 

	58
	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі
	м2
	170
	 

	59
	Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з риштувань
	м2
	161,3
	 

	60
	Улаштування пароізоляційного та гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової в 2 шари
	м2
	161,3
	 

	61
	Улаштування утеплення цоколя полістеролом
	м3
	1,75
	 

	62
	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів,  склад 1:3
	м3
	1,046
	 

	63
	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (Цоколь)
	м2
	35
	 

	64
	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм
	м2
	15
	 

	65
	Улаштування утеплення укосів полістеролом
	м3
	0,32
	 

	66
	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3
	м3
	1,046
	 

	67
	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (Укоси)
	м2
	16
	 

	 
	Роздiл 8. ПОКРІВЛЯ ТА ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА
	
	
	 

	 
	 
	
	
	 

	68
	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах
	м2
	520
	 

	69
	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок (Гідробар'єр)
	м2
	520
	 

	70
	Улаштування крокв з брусків
	м3
	9,955
	 

	71
	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі
	м2
	520
	 

	72
	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів
	м2
	520
	 

	73
	Улаштування з листової сталі карнизних звисів
	м
	62
	 

	74
	Улаштування снігоутримувачів
	м
	80
	 

	75
	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах
	м2
	62
	 

	76
	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі (Підшива)
	м2
	62
	 

	77
	Улаштування підшиви стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву
	м2
	62
	 

	78
	Навiшування водостiчних труб, колiн, вiдливiв i лiйок з готових елементiв (Ринва)
	м
	68
	 

	79
	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів ПВХ Ф100мм
	м
	37
	 

	 
	Роздiл 9. НАВІС
	
	
	 

	80
	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м
	ям
	2
	 

	81
	Виготовлення гратчастих конструкцій (стояки, опори, ферми та ін.)(Конструкції навісу)
	т
	0,1304
	 

	82
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
	т
	0,1304
	 

	83
	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10
	м3
	0,102
	 

	84
	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування (Обетонування стійок)
	м3
	0,1
	 

	85
	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази
	м2
	10,34
	 

	86
	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів
	м2
	7
	 

	87
	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів
	м2
	6
	 

	 
	Роздiл 10. ГАНОК
	
	
	 

	88
	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10
	м3
	0,408
	 

	89
	Улаштування підстильного шару бетонного
	м3
	0,4
	 

	90
	Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв основи iз щебеню фракції 10-20 мм (Під поребрик)
	м3
	0,42
	 

	91
	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15
	м3
	1,071
	 

	92
	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу
	м
	21
	 

	93
	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші
	м2
	6
	 

	 
	Роздiл 11. ТРОТУАР
	
	
	 

	94
	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм
	м2
	700
	 

	95
	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2
	м2
	80
	 

	96
	Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв основи iз щебеню фракції 10-20 мм (Під поребрик)
	м3
	4,68
	 

	97
	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15
	м3
	11,934
	 

	98
	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу
	м
	234
	 

	99
	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску
	м3
	12,8
	 

	100
	Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв основи iз щебеню фракції 10-20 мм
	м3
	37,5
	 

	101
	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок
	м2
	80
	 

	102
	Встановлення водовідвідних лотків з шириною гідравлічного перерізу 100 мм
	м
	24
	 

	103
	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10
	м3
	1,2
	 

	104
	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]
	м різу
	80
	 

	105
	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]
	м2
	750
	 

	 
	Роздiл 12. ІНШІ РОБОТИ
	
	
	 

	 
	 
	
	
	 

	106
	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м
	м2
	366
	 

	107
	Навантаження сміття вручну
	т
	96,77
	 

	108
	Перевезення сміття до 30 км
	т
	96,77
	 

	109
	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м
	ям
	3
	 

	110
	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10
	м3
	0,3825
	 

	111
	Улаштування фундаментів стовпів бетонних
	м3
	0,375
	 

	112
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
	т
	0,123
	 





7. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Закупівля здійснюється відповідно до наявної потреби за рахунок коштів затверджених змінами до бюджету  на 2026 рік, розмір бюджетного призначення для закупівлі становить 9494157,00 грн. з ПДВ. 

